2019년 에너지효율시장 시범사업 공고

한국에너지공단은 전력수요절감 효과가 우수한 효율향상설비·시스템의 설치·운영 및 절감량 성과계량을 지원하여 에너지효율시장 창출을 선도하기 위한「2019년 에너지효율시장 시범사업」을 다음과 같이 공고합니다.

2019년 1월 31일

한국에너지공단 이사장

-     다     음     -

1. 사업 개요

ㅇ 사업 목적 : 전력수요절감 효과가 우수한 효율향상설비·시스템의 설치·운영 및 절감량 성과계량을 지원하여 에너지효율시장 창출 선도

ㅇ 참여 대상

- 산업용, 일반용, 교육용 및 농사용 전기를 사용하는 중소1)·중견기업2) 사업장 및 비영리법인

1)「중소기업기본법」제2조제1항 및 동법 시행령 제3조에 따른 기업

2)「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조제1항에 해당하는 기업

- ESCO사업자, 설비 시공업체 등과 컨소시엄 형태로 참여 가능

* 수행책임자는 지원대상 사업장 대표를 원칙으로 하되, 필요 시 참여기업 대표자 등에 권한 위임 가능

ㅇ 설치 장소

- 건축법 제2조에 따른 건축물1)로서 사무실, 공장 등 공용 장소

* 임대건축물일 경우, 건축주 자필동의서 및 본인서명사실확인서 제출

** 공공기관2) 건축물 및 쇼핑몰 개별점포 등 성과검증이 어려운 공간은 대상에서 제외

1) 건축법 시행령 제3조의5 관련 별표 1에 분류된 건축물 구분 활용

2) ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’ 제2조(정의)

예) 국·공립기관, 지자체 소유 시설, LH/SH 아파트, 국·공립학교 등

2. 지원 품목 및 조건

ㅇ 지원 품목

① 고효율에너지기자재1) 또는 효율관리기자재2) 대상 중 전력수요절감이 예상되는 지정설비(별첨 3)로서 2종 이상의 복수품목 지원

1) 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업부 고시 제2018-244호)

2) 효율관리기자재 운용규정(산업부 고시 제2018-189호)

② 고효율기자재 등에 포함되지 않은 신규 제안설비는 기존 전력사용량 대비 5%이상 절감가능 예상품목이어야 하며, 공인시험성적서(효율·성능 및 전기안전) 및 설치운영실적 3개소 이상 추천을 증빙하여 신청해야 함

ㅇ 지원 조건

- 기존 설비를 효율향상설비로 개체 시 피크감축예상량이 5ΔkW 이상인 사업으로 전기절감예상액에 따른 투자회수기간이 3년 이상인 효율향상설비

* 단, LED 조명기기 개체는 대상에서 제외

- 일시 피크감축 또는 심야시간 부하 이전을 위한 ‘부하관리기기’는 지원대상에서 제외

- 개체대상 효율향상설비 용량규모는 생산성 또는 편의성 측면에서 기존설비와 유사한 기능이나 출력성능을 지녀야 함

* 절감량 이행을 위해 의도적으로 출력성능을 기존대비 50%이하인 설비로 개체한 것이 확인된 경우 협약 해약 및 사업비 환수

※ 절감량 산출식

* 피크감축량(ΔkW) = (기존설비 사용전력 – 효율향상설비 사용전력) × 피크일치율(0.8)

* 에너지절감량(ΔkWh) = 기존설비 전력사용량 – 효율향상설비 전력사용량

* 사용  전력 = 설비용량 × 부하율 ÷ 효율

* 전력사용량 = (설비용량 × 부하율 ÷ 효율) × 가동시간

- 설비용량 설정기준(입력단, 출력단)에 따라 효율 등 산식 변동가능

* 투자회수기간(년) = 총 사업비(정부보조금 및 민간부담액 합계)

÷ 효율향상설비 연간절전예상액

- 총 사업비: 효율향상설비 개체, 계량전송장치 구축, 사전계량점검에

따른 총 소요금액 (단, 부가세 제외)

- 절전예상액은 절전예상량에 신청사업장의 전년도 전기요금단가를 적용

3. 지원 규모

ㅇ ‘19년도 지원예산 : 총 60억원(일반사업장: 52억원, 스마트산업단지*: 8억원)

* 한국산업단지공단에서 지정된 스마트산업단지내 중소·중견기업을 대상으로 선정하여 지원

ㅇ 지원 비용 : 선정사업장과 2년간 협약 체결 및 연차별 구분 지급

① 1차년도: 보조금 지급(사전계량 점검, 계량전송장치 설치, 효율향상설비 개체)

- 보조금은 부가가치세를 제외하고 산정

- 효율향상설비 시공비는 효율향상설비 설비비의 10% 이내

② 2차년도: 성과금 지급(개체 전·후 계량검증을 통한 1년간 에너지절감량 이행성과)

* 성과금 지원단가 : 절감실적 ΔkWh당 153원(전기사용 회피비용기준)

* 임의 절전, 비정상영업 등 행동변화에 따른 절감량 발생분은 지원대상에서 제외

No	지원 내용	1차년도(보조금)	2차년도(성과금)	비 고
1	기존설비 사전계량 점검	500만원 이내	-	ESCO등록기업 또는 에너지진단전문기관(B등급이상)
2	계량전송장치 설치	500만원 이내	-	전력계량기 및 데이터수집장치(RTU)
3	효율향상설비 개체	설비설치비 80% 이내 (단, 중견기업은 50% 이내)	-	효율향상설비 설비설치비 기준
4	에너지절감량 이행성과	-	153원/ΔkWh

주) 1. 보조금과 성과금의 합계는 총 사업비를 초과할 수 없음

2. 보조금 총 지원한도액은 사업장당 최대 5억원(법인 기준)

3. 설비비는 설비공급(또는 제조)업체 비교견적 최저가(3개소 이상) 적용

4. 시공비는 냉난방 기밀, 단열 등 효율 및 안전성 향상을 위한 재료비, 부대공사비 포함 가능

5. 기존설비 사전계량점검은 일정이상의 진단역량을 보유한 ESCO등록기업 또는 에너지진단전문기관(B등급 이상)을 통해 실시

6. 성과금은 실시년도 예산범위 내에서 절감실적 투자단가* 가 낮은 순서로 지급

* 절감실적 투자단가 = 보조금 지급액 ÷ 절감실적(ΔkWh)

4. 추진 일정

ㅇ 사업신청자를 대상으로 신청서류 검토 및 평가를 실시한 후 선정사업장에 대해 협약체결 후 사업을 진행(공단: 주관기관, 선정사업장: 지원사업장)

ㅇ 연차별 추진내용

① 1차년도: 계량전송장치 구축 → 계량전송장치 확인 → 기존설비 계량검증 → 보조금 지급(계량전송장치 및 사전계량점검) → 효율향상설비 개체 → 효율향상설비 확인 및 보조금 지급

② 2차년도: 효율향상설비 계량검증 → 절감량 확인 → 성과금 지급

< 사업추진 주요 예상일정 >

구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1차년도 (2019)	공모		선정 협약	계량설치 및 현장점검		기존설비계량 (1~3개월)			효율향상 설비 개체		절감계량확인 보조금 지급
2차년도 (2020)	효율향상설비계량 및 절감량 보고 (매 익월 7일 이내)									실적 평가	성과금 지급

주) 1. 지원사업장은 기존설비에 계량전송장치 설치 후 최소 1개월 최대 3개월까지 전력사용 자료축적 및 사전계량 점검보고서 제출(연간 베이스라인 설정결과)

2. 지원사업장은 고효율설비 개체시공 후 계량전송장치를 통한 전력사용량 관리 및 월별 절감량 도출 결과 보고서 제출

3. 기존설비 개체 전 에너지 계량결과 또는 개체 전·후 에너지계량 차이가 사업계획서와 크게 상이할 경우 협약해약 및 보조금 환수 조치

4. 공단은 지원사업장별 계량전송자료 및 제출 보고서를 확인하여 절감량 판정

* 냉난방시설 개체 등 기존설비계량 시행기간동안 전력 사용량 측정이 곤란한 경우, 타 사업장 유사사례 등을 통해 사용량을 도출하고 고효율 설비개체 후 계량실적을 비교·검토하여 기존 사용량 수정·보완

5. 사업장 선정방법

ㅇ 서류 검토 : 기업 정보, 사업계획서 등이 공고 지원조건에 부합하는지 확인

* 적격서류 미비 시 반려

ㅇ 선정 평가 : 서류검토 후 평가위원회 구성 및 사업자 선정

- 신청사업장의 요금종별(산업용, 일반용, 교육용, 농사용)로 지원대상 그룹을 편성

- 평가항목 평점 합산점수가 70점 이상인 사업장에 한하여 점수가 높은 순으로 예산 한도 내에서 지원(스마트산업단지 입주기업은 별도로 구분)

ㅇ 평가항목 및 배점

평가구분	평가항목 및 배점
계량(50점)	ㅇ 수요감축수준(피크감축예상량, 절전예상량) (20점) ㅇ 설비설치비 민간부담수준 (10점) ㅇ 비용편익수준(총투자비 대비 수명기간 절전예상요금) (10점) ㅇ 신청사업장 신용평가등급 (10점)
비계량(50점)	ㅇ 효율향상설비 개체 타당성 (10점) ㅇ 계량전송장치 구축 예상성능 (10점) ㅇ 기존설비 전력량 계량방법 및 절감량 산정 적절성 (10점) ㅇ 설비 개체에 따른 파급효과 (10점) ㅇ 사업장 및 참여기관 역량 (10점)
가점(최대10점)	ㅇ 중소기업 사업장 (2점) ㅇ 최근 3년(2016년~2018년) 에너지진단 실시 사업장 (2점) ㅇ 제안사업을 통한 신규일자리 창출계획(참여기업 포함) (2점) ㅇ 투자회수기간 7년 이상 효율향상설비 포함사업 (2점) ㅇ 기존설비 계량자료(시간별)를 이미 보유한 사업 (2점)

6. 절감량 계량 및 산정

ㅇ 계량전송장치 설치

- 계량전송장치 구축 가이드라인(별첨4)를 참고하여 개체대상 설비별 설치

(사업장 자체시공)

- ‘설비→전력계량기→데이터수집장치(RTU)→공단서버’ 형태로 계량 및 전송

ㅇ 계량 방법 : 고효율설비 개체 전·후 시간별 사용량 및 누적 절감량 계량

ㅇ 절감량 산정방법

- 최소 1개월에서 최대 3개월까지 기존설비 계량을 통해 기준수요 설정

* 기존설비 사전계량 점검은 일정이상의 진단역량을 보유한 ESCO등록기업 또는 에너지진단전문기관(B등급 이상)을 통해 실시 후 공단으로 사전계량 점검보고서 제출

- 효율향상설비 개체 후 1년간 시간별 절감량 누적치 합산

- 복수설비 개체 시 전체 절감량은 개별설비 절감량 합산

- 지원사업장에서 제출한 월간보고서에 기초하며, 초과사용량 발생 시 누적치에서 차감

7. 성과금 지급

ㅇ 성과금 지급

- 절감량 산정결과에 따라 성과지원 단가를 적용하여 지급

* 산정식 : ∑설비별 연간 에너지절감량(ΔkWh) X 지원단가(153원/ΔkWh)

- 에너지절감량 및 성과금은 평가위원회 검토를 통해 최종 결정

* 평가위원회는 관·산·학·연 전문가 구성

- 성과금은 실시년도 예산범위 내에서 절감실적 투자단가* 낮은 사업장순 지급

* 절감실적 투자단가 = 보조금 지급액 ÷ 절감실적(ΔkWh)

8. 기타 사항

ㅇ 사후관리

- 사업종료 후 2년간 월별 절감량이 수록된 결과보고서 공단 제출(연 1회)

- 공단에서는 절감량 이행실적이 우수한 사례 및 사업장에 대해 홍보 예정(설비제조사, 시공사 포함)

ㅇ 유의 사항

- 사업장 특성으로 계량전송장치 설치가 불가한 설비는 사업지원 대상 제외

- 신청서 제출 후 내용수정은 불가하며, 내용이 허위로 밝혀질 경우 지원대상 제외

- 사업장은 신청사업의 제반사항을 책임질 수 있는 자를 수행책임자로 지정

- 피크감축량 실적이 계획 대비 50% 미만인 사업장은 성과지원 대상 제외

- 사업장 선정 후 현장조사 등을 실시한 결과 사업계획서상 기존설비 또는 개체 대상설비 내역이 일치하지 않는 경우 협약해지 및 보조금 환수

- 지원사업장은 계량전송장치 설치 후 모니터링을 실시하여 데이터 수신 이상여부를 지속 확인해야 함

- 시험 성적서, 고효율에너지기자재 인증서 등 증빙서류에 유효기간이 명시된 경우 만료일이 신청서 접수 마감일자 이후인 것에 한해 인정

- 설비개체 후 ‘절감량 계량 결과보고서’ 미제출 시 보조금 환수 등 제재조치

- 신청사업이 ESCO, 자금융자 등 정부예산사업 지원대상일 경우 중복지원 불가

- 선정사업장은 협약 시 민간부담금 입금내역이 담긴 보조금 전용 통장사본 제출

9. 신청서 접수 및 문의처

(1) 신청 접수

ㅇ 접수기간 : ‘19. 3. 11.(월) ~  3. 15.(금)

- 사업신청 및 서류제출은 3. 15.(금) 18:00 까지 완료되어야 함

* 서류 양식 및 기타 참고사항은 에너지효율시장 시범사업 홈페이지 “공지사항” 참고

* URL : http://nrbpm.kemco.or.kr/EEMS2017/HomeMain/HomeMain.aspx

※ 스마트산단 내 중소·중견기업은 한국산업단지공단의 지정 확정일자로부터 30일 이내 접수마감 예정(마감일자는 별도 공지)

ㅇ 신청방법 : 에너지효율시장 시범사업 홈페이지를 통해 온라인으로 신청

* 접속방법 : 한국에너지공단(www.energy.or.kr) ⇨ 전자민원 ⇨ 효율향상  ⇨ 13.에너지효율시장 조성사업 ⇨ 사업신청

(2) 서류제출 및 문의처

ㅇ 사업계획서 및 관련 서류는 공단에 우편 또는 직접 방문을 통해 원본 제출

- 제출처 : (44538) 울산광역시 중구 종가로 323(우정동) 한국에너지공단 수요관리정책실 효율자원팀

※ 한국에너지공단 본사 울산이전 예정(‘19.2.25.)으로 담당자 연락처는 홈페이지에 별도공지 예정

별 첨 1. 사업추진절차 및 세부사항

2. 신청사업 선정 평가표

3. 계량지표 평가기준

4. 에너지효율시장 시범사업 지정설비

5. 계량전송장치 구축 가이드라인

6. 에너지절감량 산정·평가 방법

[별첨1] 사업추진절차 및 세부사항

1. 사업추진 절차

예상일정		추진 절차		내 용
공고마감일		신청 접수		· 공고 기간 내 참여희망 사업장(수행책임자)는 사업계획서 제출
		□
‘19.3		적합성 검토 (서류검토)		· 신청자격, 지원조건 등 부합여부 확인 (미비 시 반려)
		□
‘19.3		사업장 선정 (평가위원회)		· 수행역량, 사업내용 등을 평가 · 사업비 타당성 검토 및 지원예산 확정
		□
‘19.4		계량전송장치 구축		· 계량전송장치 설치(전력계량기, 데이터수집장치 등) · 모니터링 시스템 구축(피크절감량, 시간별 에너지사용량, 에너지절감량, 가동시간, 부하율 등)
		□
‘19.5		계량전송장치 현장점검		· 기존설비 현장확인 및 계량전송장치 작동점검 (전력계량기, 데이터수집장치 등)
		□
‘19.6~8		기존설비계량 및 기준사용량 설정		· 시간별 전력사용량 및 일별 가동시간, 부하율 확인 · 기존설비계량(1개월∼3개월) 및 기준사용량 설정 · 기존설비 사전계량 점검보고서 제출
		□
‘19.8		기존설비 계량점검 보조금 지급		· 보조금 지급(계량전송장치 구축, 사전계량 점검)
		□
‘19.9~10		효율향상설비 개체 (설치후 현장확인 실시)		· 효율향상설비 개체 · 현장확인 실시를 통해 설비 개체여부 확인
		□
‘19.10		효율향상설비 개체 보조금 지급		· 보조금 지급(효율향상설비 개체)
		□
‘19.11~ ‘20.10		효율향상설비 계량검증		· 시간별 전력사용량 및 일별 가동시간, 부하율 확인
		□
‘20.11		절감량 분석		· 개체 전·후 전력사용량 비교 · 에너지절감량 산출
		□
‘20.12		성과금 지급		· 에너지절감량 성과지원단가 : 153원/ΔkWh

2. 제출 서류

ㅇ 사업 신청 시 제출서류

구분	제출서류 목록	비 고
1	사업신청(계획)서
2	보안서약서
3	개인정보 수집·이용 동의서
4	참여기업 확약서
5	사업비 산출내역서	견적서, 세부내역서 포함
6	설치예정 설비 수명기간 증빙자료	제조업체 보증수명 등
7	효율향상설비 신규제안서	3개 사업장 추천서 포함
8	고효율기자재 인증서 또는 공인기관 시험성적서 각1부	유효기간만료일이 신청마감일자 이후
9	사업자등록증, 법인등기부등본, 일반건축물대장(갑)	신청마감일 기준 3개월 이내 발행분
10	국세 및 지방세 납세증명서(완납증명) 각1부	신청마감일 기준 3개월 이내 발행분
11	전년도 월별 전력사용요금 고지서
12	신용평가등급 확인서 각1부
13	중소·중견기업 확인서 각 1부 (중소기업청 또는 한국중견기업연합회)
14	신규직원 채용 계획서	해당 시 제출
15	건축물 소유자 사업참여 동의서 및 본인서명확인서	설치장소가 임대건축물일 경우 해당

ㅇ 사업협약 시 제출서류

구분	제출서류 목록	비 고
1	협약서 2부	대표자, 수행책임자 날인
2	사업계획(확정)서 2부
3	선정사업장 인감증명서 1부	협약일 기준 3개월 이내 발행분
4	보안서약서 1부
5	보조금 입금계좌 통장사본 1부	민간부담금 입금 내역 수록
6	이행지급보증보험(정부보조금)증권 1부
7	위임장 1부	해당 시 제출

* 동 사업은 국고보조금으로 진행되는 사업의 일환으로 사업협약 시 정부보조금 신청금액에 대한 “이행지급보증보험(정부보조금)” 증권을 발급하여 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 세부사항

(1) 사업장 평가 및 선정

ㅇ 서류 검토 : 기업 정보, 사업계획서 등이 공고 지원조건에 부합하는지 확인

- 제출서류가 미비할 경우 사업신청 반려

ㅇ 선정 평가 : 서류검토 후 평가위원회 구성 및 사업장 선정

- 100점 만점 기준으로 합산점수가 70점 이상인 신청자에 한하여, 점수가 높은 순서대로 예산 한도 내에서 지원

* 평가위원회 결과에 따라, 공단은 선정된 사업자에게 사업계획서의 수정·보완 등을 요구할 수 있으며, 총 사업비 적정성을 판단하여 사업비 및 정부지원금 조정 가능

ㅇ 협약 체결 : 선정된 사업장은 결과 통지를 받은 후 공단안내*에 따라 협약 체결

* 선정사업장 협약 설명회 등을 통해 사업추진일정, 사업수행 유의사항 등 별도안내 예정

(2) 계량전송장치 구축

ㅇ 선정된 사업장은 지정기한까지 계량전송장치 구축 완료

- 개체예정 설비 및 사업장 전체 전력을 파악할 수 있도록 장치 설치

- ‘계량전송장치 구축 가이드라인’을 참조하여, 개체 품목 및 통신 프로토콜에 맞게 자율적으로 구성하며, 공단 모니터링 서버와 연동 여부를 확인

* 사업장 구조 및 특성으로 계량전송장치 설치 불가한 설비는 지원 대상에서 제외

ㅇ 사업장은 계량전송장치 설치 이후 주기적으로 모니터링을 실시하여 데이터 수신의 이상 유무를 지속적으로 확인해야 함

(3) 계량전송장치 현장확인

ㅇ 사업장은 사업계획서에 기재된 사전계량 점검업체에 현장확인 요청

- 사전계량점검업체는 사업장 방문을 통해 기존설비 현장확인 및 계량전송장치 작동점검을 실시하고 ‘현장점검결과보고서’를 공단에 제출

- 기 제출된 사업계획서 대비 기존설비 신청내역 변경사항 등 확인

- 개체예정 설비에 대해 전부 계량을 실시하고 있는지 확인

ㅇ 공단은 ‘사업계획서’ 및 ‘현장점검결과보고서’를 토대로 현장확인

(4) 기존설비계량 및 기준사용량 설정

ㅇ 기존설비계량 : 사업장은 주말을 포함하여 최소1개월에서 최대 3개월간 실시

* 검증기간은 사업장 환경, 설비종류에 따라 일부 변경될 수 있음

- 사업장은 에너지진단 전문기관을 통해 계량결과의 적절성 검토

- 진단기관은 계량결과를 토대로 기존설비의 1년간 기준사용량 설정

* 피크감축량(ΔkW) 및 에너지절감량(ΔkWh) 산정을 위해, 모니터링 시 시간별 유효전력사용량, 가동시간, 부하율이 필수로 확인되어야 함

- 사업장은 사전계량 점검업체 확인을 거쳐 공단에 ‘기존설비계량 및 기준사용량 설정 보고서’ 제출

(5) 보조금 지급(계량전송장치 구축, 기존설비 계량점검)

ㅇ 계량전송장치 구축 및 기존설비 계량점검이 완료된 사업장은 ‘보조금 지급신청서’ 및 내역 증빙서류를 공단에 제출

- 계량전송장치 가동에 따른 통신비용은 사업장 자체 부담(사업 종료 후 최소 2년)

ㅇ 공단은 ‘기존설비계량 및 기준사용량 설정 보고서’ 및 ‘보조금 지급신청서’ 확인 후 보조금 지급

(6) 효율향상설비 개체

ㅇ 기존 설비에 대한 계량검증이 완료되면, 효율향상설비로 개체·시공

- 효율향상설비는 지정기한까지 개체를 완료해야 하며, 설비개체가 일부 변경되거나 지연되는 경우, ‘설치지연 사유서’를 공단에 제출

* 협약서에 명시된 동일품목 이외에는 설비변경이 불가하며, 설비 개체가 지연될 경우 공단은 지연사유를 검토하여 제재조치를 취할 수 있음

(7) 효율향상설비 현장 확인

ㅇ 사업장은 효율향상설비 개체 후 ‘현장점검 결과보고서’를 공단에 제출

ㅇ 공단은 설치사업장 방문 및 정상 설치여부 확인

- 기 제출된 사업계획서 대비 효율향상설비 신청내역 변경사항 등 확인

(8) 효율향상설비 개체 보조금 지급

ㅇ 효율향상설비 현장확인이 정상적으로 완료된 사업장은 ‘보조금 지급신청서’ 및 증빙서류를 공단에 제출

ㅇ 공단은 ‘현장점검결과’ 및 ‘보조금 지급신청서’ 확인 후 보조금 지급

(9) 효율향상설비 절감량 계량

ㅇ 계량 검증 : 동·하계 피크기간을 포함하여 1년 동안 실시

* 검증기간은 사업장 환경, 설비종류에 따라 일부 변경될 수 있음

- 피크감축량(ΔkW) 및 에너지절감량(ΔkWh) 산정을 위해, 모니터링 시 시간별 유효전력사용량, 가동시간, 부하율이 필수로 확인되어야 함

- 지원사업장은 ‘월별 절감량 계량 결과보고서’를 매 익월 7일 이내 제출

(10) 절감량 분석 및 성과금 지급

ㅇ 절감량 산정 : 효율향상설비 개체 후 1년간 시간별 절감량 누적치 합산

- 월간 절감량 보고자료에 기초하며, 초과사용량 발생 시 누적치에서 삭감

- 복수설비 개체 시 전체 절감량은 개별설비의 절감량을 합산

* 기존설비 및 개체된 효율향상설비 전력사용량, 가동시간, 부하율 등 고려하여 산정

ㅇ 성과금 지급 : 절감량 산정결과에 따라 성과지원단가를 적용하여 지급

- 산정식 : ∑설비별 연간 에너지절감량(ΔkWh) X 지원단가(153원/ΔkWh)

※ 에너지절감량 및 성과금 산정은 평가위원회를 거쳐 최종 결정

* 평가위원회는 관·산·학·연 전문가 구성

(11) 사후관리

ㅇ 사업종료 후 2년간(2021~2022년) ‘절감량 계량 결과보고서’ 제출(연 1회)

- 월간 발생하는 통신비용은 참여 사업자가 부담

- 향후 절감량 이행 우수사업장에 대해 관련 사례 홍보 예정

[별첨2] 신청사업 선정 평가표

에너지효율시장 시범사업 선정 평가표

사업장		수행책임자
참여기업		평가일시
평가항목	평 가 내 용	평점기준					배점	평점
		탁월	우수	보통	미흡	저조
비계량지표 (50점)	① 효율향상설비 개체 타당성	10	8	6	4	2	10
	② 제안 계량전송장치 구축 성능	10	8	6	4	2	10
	③ 기존설비 계량방법 및 절감량 산정 적절성	10	8	6	4	2	10
	④ 설비 개체에 따른 파급효과	10	8	6	4	2	10
	⑤ 지원사업장 및 참여기업 역량	10	8	6	4	2	10
계량지표 (50점)	① 수요감축(피크감축 및 절전예상량 수준)	계량평가기준에 의함					20
	② 설비설치비 민간부담비율						10
	③ 에너지절감에 따른 비용편익						10
	④ 신용평가등급						10
합 계							100
가점 (최대 10점)	① 중소기업 사업장	□ 해당 □ 미해당					2
	② 최근3년(‘16년∼’18년) 에너지진단실시 사업장	□ 해당 □ 미해당					2
	③ 신규일자리 창출계획(참여기업 포함)	□ 해당 □ 미해당					2
	④ 투자회수 7년이상 효율향상설비 포함	□ 해당 □ 미해당					2
	⑤ 기존설비 시간별 계량자료 보유사업	□ 해당 □ 미해당					2
총 계(가점 포함)							110
검토의견
평가위원	소속 기관명 : 성 명 : (서명)

[별첨3] 계량지표 평가기준

1. 수요감축효과 (20점)

ㅇ 전체 사업장에 대하여 전년도 전력사용 대비 감축수준으로 평가하며, 감축예상량은 개별설비 감축량의 합산

- 수요감축예상율 : ∑개체대상설비 예상감축량 ÷ 전년도 사업장 전력사용량

①피크감축예상량(△kW) : (기존설비 사용전력 – 효율향상설비 사용전력) X 피크일치율(0.8)

②연간절전예상량(△kWh) : 기존설비 전력사용량* – 효율향상설비 전력사용량

* 사용 전력 = 설비용량 × 부하율 ÷ 효율

* 전력사용량 산식 = (설비용량 × 부하율 ÷ 효율) × 연간 가동시간

* 설비용량 설정기준(입력단, 출력단)에 따라 효율 등 산식 변동가능

감축예상율 구간	①피크감축량 부여점수	②연간절전량 부여점수
1%미만	1점	3점
1-2%미만	2점	6점
2-3%미만	3점	9점
3-5%미만	4점	12점
5%이상	5점	15점

2. 설비설치비 민간부담비율 (10점)

ㅇ 민간부담률 = 효율향상설비 설비설치비 민간부담액 ÷ 효율향상설비 설비설치비 총액*

* 효율향상설비의 설비비 및 효율향상설비의 시공비 합계에서 부가세를 제외한 금액

중소기업	중견기업	부여점수
20%이상 30%미만	50%이상 55%미만	2점
30%이상 40%미만	55%이상 60%미만	4점
40%이상 60%미만	60%이상 70%미만	6점
60%이상 80%미만	70%이상 80%미만	8점
80%이상	80%이상	10점

3. 비용편익효과 (10점)

ㅇ 비용편익은 총 사업비 대비 수명기간의 절전예상요금

- B/C지표 = (효율향상설비 연간절전예상액 × 수명기간) ÷ 총 사업비

(정부보조금 및 민간부담액 합계)

* 절전예상요금은 절전예상량에 신청사업장의 전년도 전력사용요금 실적단가 적용

* 수명기간은 설비별 법인세 내용연수 또는 제조업체 보증수명기간

B/C지표	부여점수
0.5미만	2점
0.5이상 1.0미만	4점
1.0이상 1.5미만	6점
1.5이상 2.0미만	8점
2.0이상	10점

4. 신용평가등급 (10점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	10점
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	9점
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	8점
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	7점

ㅇ 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급으로 국가종합전자조달시스템에 조회된 가장 최근의 신용평가등급을 평가

‘

- 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으나, 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가

- 평가대상자의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘신용평가등급확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가

- 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사

- 공동수급체(컨소시엄)의 경우 기관별 해당 등급점수의 평균값으로 최종 평가

- 창업초기기업1) 및 사회적 약자기업2)은 평가등급에 관계없이 만점을 적용하며, 기업을 증빙할 수 있는 서류를 제출해야함

1) 창업초기기업 :  입찰공고일 기준 최근 2년이내 사업을 개시한 업체로서 사업자 등록증명서상 “사업자등록일”로 확인

2) 사회적 약자기업 : 하기 표에 따름

구분	관련 내용
여성기업	「여성기업 지원에 관한 법률 시행령」제2조에서 정한 기준에 해당하는 기업
장애인기업	「장애인기업활동 촉진법」제2조에서 정한 기준에 해당하는 기업
중증장애인 생산품기업	「중증장애인생산품 우선구매 특별법」제2조에서 정한 중증장애인생산품시설 지정업체
국가유공자 자활용사촌 복지공장 생산기업	「한국보훈복지의료공단 수익사업 지원 및 국가유공자 자활용사촌 자립 지원에 관한 훈령, 국무총리 훈령」 및 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률시행령 제88조의 4에 따라 국가유공자 자활용사촌 복지공장으로 지정된 자
사회적기업	사회적기업 육성법 제12조에 따라 사회적기업

[별첨4] 에너지효율시장 시범사업 지정설비(‘18년 산업부 고시기준)

대상설비	적용범위	용도	비고
냉동기	(원심식) 냉동능력 6.0Gcal/h (2,000 USRT) 이하, (스크류) 냉동능력 1.5Gcal/h (500 USRT) 이하	일반용, 산업용	고효율인증 정격냉동소비전력(kW)/정격냉동능력(USRT) 원심식(0.55이하～0.59이하) 스크류(0.7이하) * 단, 원심식은 용량구간 최저효율기준대비 10%p이상
항온항습기	정격냉방능력이 6kW(5160kcal/h) 이상 35kW(30100kcal/h) 이하	일반용, 교육용	고효율인증 냉방EER(2.3～3.2이상) 난방COP(0.97이상)
인버터	전동기 부하조건에 따라 에너지절감 가변속 운전이 가능한 최대용량 220kW 이하	산업용, 일반용	고효율인증 (96%이상～97%이상)
펌프	흡입구경 및 토출구경의 호칭지름이 200mm이하, 규정 토출량이 15.0㎥/min 이하	일반용, 산업용, 농사용	고효율인증 지상설치(38%이상～75%이상, 보증효율) 수중설치(청수: 20%이상 ～53%이상, 배수·공사: 12%이상～52%이상)
원심식 송풍기	압력비 1.3미만 또는 송출압력 30kPa 미만인 직동․직결 및 벨트 구동의 원심식 송풍기 (임펠러 바깥지름 160∼1,800mm)	산업용, 일반용	고효율인증 (43.5%이상～81%이상, 공칭효율)
터보블로어	압력비 1.3이상 또는 송출압력 30kPa 이상인 전동기 구동방식	산업용	고효율인증 (64%이상～73%이상, 종합효율)
냉방용 창유리필름	건물 냉방효과를 높이기 위해 건축물 창유리에 부착하는 태양열 차폐용 필름 (500시간 경과후 색변화가 3이상 발생되지 않는 제품, KSL2514)	일반용	고효율인증 (가시광선 투과율 50%이상 및 태양열 취득률 0.5 이하)
고기밀성 단열문	건축물 외기와 접하여 사용되는 문 (KSF2297)	일반용	고효율인증 (열관류율 W/(㎡·K) 1.2이하, 기밀성 통기량 1등급(1㎥/h‧㎡)이하)
삼상 유도전동기	정격출력 0.75kW이상 375kW이하인 삼상유도전동기(일반용 저압 농형)	일반용, 산업용	효율관리(IE3기준대비 1%p이상)
변압기	3000kVA 용량이하인 일단접지, 건식 또는 유입 변압기	일반용, 산업용	효율관리(표준효율대비 0.2%p이상)
전기냉난방기	전동기 정격소비전력의 합계가 7.5kW이하, 전열장치가 포함된 경우 전열장치 정격소비전력이 30kW이하인 전기히트펌프로 정격냉방능력 23kW미만	일반용, 교육용	효율관리(1등급이상) 냉방효율(CSPF) 6.5이상, 난방효율(HSPF) 4.0이상∼4.2이상, 대기전력 1W이하∼3W이하
멀티전기히트펌프시스템	실외유닛의 정격냉방능력이 20kW 미만인 냉방전용기기 또는, 단일 실외유닛의 정격냉방용량이 20kW 이상 70kW 미만인 냉난방겸용기기	일반용, 교육용	효율관리(1등급이상) IEER 7.2이상, EERa 6.35이상 (스마트기능)
상업용 전기냉장고	상업용(업소용)이며 안전인증 대상(전동기 정격입력이 1kW이하)인 냉장고 및 냉동냉장고(300∼2000ℓ), 냉장진열대(300∼1500ℓ)	일반용	효율관리(1등급이상) 월최대kWh/월소비kWh 냉장고(4.9이상), 냉동냉장고(3.8이상), 냉장진열대(3.4이상)
창 세트	건축물 외기와 접하여 사용되며 창면적 1㎡이상인 프레임 및 유리가 결합된 제품 (열관류율 및 기밀성 측정)	일반용	효율관리(1등급이상) (열관류율 1.0이하, 기밀성 통기량 1등급
공기압축기	토출 게이지 압력이 30-1000 kPa인 전동기 구동방식의 공기압축기로서 KS B 6351의 규정에 의한 압축비가 1.3 초과된 제품	일반용	효율관리(전동기출력별 최저효율대비 10%p이상)

[별첨5] 계량전송장치 구축 가이드라인

□ 계량검증(M&V) 개요

ㅇ 효율사업 지원설비 및 사업장 전체 사용전력을 동시에 파악할 수 있도록 최신통신기술 등을 활용하여 계량전송장치를 연계·구성

ㅇ “설비→전력량계→데이터수집장치(RTU)→공단서버” 형태로 계량 및 전송

- 인버터의 경우 주파수를 활용하며, 데이터수집장치가 주파수의 평균값을 계산하지 못하는 경우 PLC(Programmable Logic Controller) 활용

* PLC 설치·활용 시 15분 평균 주파수를 계산할 수 있도록 프로그래밍 필요

개체전
개체후

□ 계량전송장치 지원비용 : 사업장당 5백만원 이내

ㅇ 지원기준 : 계량전송장치(전력량계+데이터수집장치) 1식

1) 전력량계는 지원설비당 1개, 데이터수집장치는 지원품목당 1개를 연결하여 구성하되, 데이터수집방식이 유사하고 인근에 위치한 설비일 경우 멀티로 연결하여 구성

2) 공단서버 자료전송(설치 후 3년간)에 대한 월별 통신요금은 사업장 부담

□ 전력량계 표준 규격

ㅇ 한전 G-type 저압 전자식 전력량계와 Advanced_E-type 저압 전자식 전력량계의 통신규격*에 준하는 전력량계(한전일반구매규격 참고)

* 국제 통신 규격인 IEC의 규정을 적용

- 부설되는 전력량계는 저압 단상 2선식, 3상 3선식, 3상 4선식 교류회로에서 유효전력(kWh), 무효전력(kVarh) 및 피상전력(kVAh)을 계량할 수 있는 계기여야 함

- 전력량계 본체 내에 데이터수집장치(RS-485, 무선, PLC 등) 등 통신장치를 착탈할 수 있는 구조여야 함

ㅇ G-type 저압 전자식 전력량계 통신규격

- (규격번호) GS-6625-0037

- (품목번호) 121606 ~ 121610(121607 제외), 126627 ~ 126630

<품목번호 별 계기 종류 및 정격(G-type)>

품목번호	종류	상 및 선식	정격전압 [V]	정격전류[A] (기본전류)	정격주파수 [Hz]	계기정수 [pulse/kwh]	contactor
121606	단독 계기	1P 2W	220	100(10)	60	1,000	내장
126627		1P 2W	220	120(10)	60	1,000	내장
121608		3P 4W	220	100(10)	60	1,000	-
126628		3P 4W	220	120(10)	60	1,000	-
126629		3P 3W	220	120(10)	60	1,000	-
121609	변성 기부 계기	1P 2W	220	5(2.5)	60	20,000	-
121610		3P 4W	220	5(2.5)	60	10,000	-
126630		3P 3W	220	5(2.5)	60	10,000	-

* 정격전압은 회로에 인가되는 전압으로 상 전압을 나타냄

* “내장”은 부하차단을 위한 contactor 내장형 type을 의미

ㅇ Advanced E-type 저압 전자식 전력량계 통신규격

- (규격번호) GS-6625-0055

- (품목번호) 121590, 126463

<품목번호 별 계기 종류 및 정격(Advanced E-type)>

품목번호	종류	상 및 선식	정격전압 [V]	정격전류[A] (기본전류)	정격주파수 [Hz]	계기정수 [pulse/kwh]	contactor
121590	단독 계기	1P 2W	220	50(5)	60	1,000	내장
126463		1P 2W	220	50(5)	60	1,000	내장

* 정격전압은 회로에 인가되는 전압으로 상 전압을 나타냄

* “내장”은 부하차단을 위한 contactor 내장형 type을 의미

ㅇ 전압 및 전류 용량에 따른 전력량계 선정

- 전압 220V 초과 시, 변성기부계기(PT, CT 조합) 사용

- 전압 220V 이하, 전류 100A 초과 시, 변성기부계기(PT 조합) 사용

- 전압 220V 이하, 전류 100A 이하 시, 단독계기 사용

□ 데이터수집장치(RTU) 표준 규격

ㅇ (전력량계↔RTU 통신) 국제 통신 규격인 IEC의 규정을 적용

<참고 표준규격>

2017.07 제정, 한전일반구매규격 G-type저압전자식, Advenced-E type 전력량계 통신규격  참조

규격 번호	년도	규격 제목
IEC 62056	-	Electricity Metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control
IEC 62056-42	2002	Physical layer services and procedures for connection oriented asynchronous data exchange
IEC 62056-46	2007	Data Link Layer using HDLC-Protocol
IEC 62056-53	2006	COSEM Application layer
IEC 62056-61	2006	OBIS Object Identification System
IEC 62056-62	2006	Interface Objects
IEC 9646-1	1994	Information technology - open Systems Interconnection - Conformance testing methodology and framework - Part 1 : General concept
IEC 9646-２	1994	Information technology - Open Systems interconnection - conformance testing methodology and framework - Part 2 : Abstract test suite specification
DLMS UA 1001-1 Ed.3	2007	COSEM Conformance Test Process
DLMS UA 1001-1 Ed.2	2002	COSEM Conformance Test Process

ㅇ (RTU↔공단서버 통신) TCP/IP 또는 IoT 통신방식 적용

- TCP/IP 통신 : Ethernet 이 가능한 유/무선 통신

- IoT 통신 : 이동통신사 3사(SKT, KT, LGU+)에서 제공하는 IoT 통신

ㅇ (통신회로) Pin 연결방식 커넥터를 사용하여 전력량계와 RTU 간 연결되도록 설계하여야 하며, 계량부와 절연된 RS-485 통신방식을 적용

- G type 연동 RTU 인터페이스 규격 : MOLEX SDA-79107-7006 PCB Receptacle 또는 동등 이상의 커넥터를 사용

- Advanced-E type 연동 RTU 인터페이스 규격 : PCB BOX Header Pitch 2.54mm [R/A Type] 커넥터를 사용

ㅇ (통신속도) 9,600bps, 19,200bps, 38,400bps를 선택·적용할 수 있어야 하며, 초기 납품 시 9,600bps로 설정되어야 함

- 전력량계는 운영프로그램 또는 상위시스템의 LP데이터 요청시점으로부터 15분 이내 모든 LP데이터(6,240개 이상)를 전송 완료해야 함

- 데이터의 최대 패킷 크기(frame format field의 frame length sub_field)는 128Byte로 함

ㅇ RTU 동작조건

- 온도 : -20℃ ~ 70℃, 습도 : 5% ~ 95%

- 시리얼 통신 포트 4개 이상(멀티 연결 가능)

- 통신오류 시 10일 이상 데이터 저장 기능 지원

□ CT, PT 등 기타 부자재 설치 시 주요사항

ㅇ 계기용 변류기(Current Transformer, CT) : 측정 또는 제어를 하기 위한   계기용 변성기의 일종으로 대전류를 소전류로 강하시키는 역할을 함

- (1차 전류) 최대부하전류보다 1.25~1.5배 높게 선정

- (2차 전류) 통상 5A가 표준이며, CT의 2차측에 접속되는 계기 및 계전기의 정격 전류를 고려하여 선정

- (설치형태) 전선을 CT 안에 넣어야 하는 “링타입”은 기기와 전력량계를 신규 설치 시 주로 사용하며, 전선을 집는 “클램프타입”은 기존 기기에 전력량계만 신규 설치하는 경우 주로 사용

- (주의사항) CT는 전류가 기기에서 나오는 출력 부분에 설치해야 정확한 사용량을 측정할 수 있으며, 전동기나 변압기 등에서 발생하는 여자전류는 오차의 원인이 되므로 주의 필요

ㅇ 계기용 변압기(Potential Transformer, PT) : 고전압을 일정 비율의 저전압으로 바꿔주는 계기용 변성기의 일종으로, 1차 전류와 2차 전류에   따라서 PT비가 결정

□ 계량전송장치 설치 시 주의사항

ㅇ 주위 온도는 최고 70℃, 최저 –20℃ 범위 이내를 유지

ㅇ 비, 바람, 먼지, 습기가 없고 진동과 충격이 적은 곳을 선택해야 함

ㅇ 침수 가능성이 있는 장소 또는 가스 등에 따른 부식현상이 발생할 수 있는 장소는 피해야 함

ㅇ 모터, 에어컨 등의 전기기기와 같이 강한 노이즈나 전계, 자계를 발생하고 있는 장소 및 밀폐된 공간에서 직사광선이 강한 장소는 피해야 함

ㅇ 취부 높이는 1.8m 정도로 정면에서 보아 계측값을 잘 확인할 수 있는 높이에 취부해야 함

ㅇ 전원이 투입된 상태(Power on)에서는 계기를 절대 분해하지 않아야 함

[별첨6] 에너지절감량 산정·평가 방법

□ 단위사업별 에너지절감량 산정방법 (ISO 17741 준용)

◈ 에너지절감량 = 베이스라인 에너지사용량 - 개선 후 에너지사용량

= (기준연도 에너지사용량 ± 조정*) - 개선 후 에너지사용량

* 조정(Adjustment) : 기준연도 및 개선후 기간 사이에 에너지효율사업으로 인한 절감량 이외에 에너지사용량 변화에 영향을 미치는 인자(외기온도, 기후, 생산량, 사용시간, 거주자수, 연면적 등)의 동일한 조건을 에너지사용량에 반영

△ 에너지사용량 산식 = (설비용량 × 부하율 ÷ 효율) × 가동시간

* 설비용량 설정기준(입력단, 출력단)에 따라 효율 등 산식 변동가능

△ 에너지사용량 측정 = 설비 입력단 계량치

* 계량장치의 15분 주기 측정치에 0.25를 곱하고 가동시간 해당량을 합산

□ 에너지절감량 평가시 필요사항

ㅇ 에너지절감량은 효율사업 시행으로 인한 총절감량을 평가하며, 사업별 기준연도 에너지사용량 대비 절감량을 원칙으로 보수적으로 산정

ㅇ 조정분을 반영한 베이스라인을 기준으로 절감량 산정을 제시할 경우 베이스라인 산정시 요구되는 영향인자는 단위설비별로 3개이내에서 설정하되 해당인자 및 에너지사용량 변화량에 대한 상관관계 등 설정사유가 타당하여야 함 (설정인자는 사업영향 기간 동안 지속 관리)

△ 베이스라인 에너지사용량 = 기준연도 에너지사용량 ± 조정

= 기준연도 에너지사용량 × ([eqn: w _{1} f _{1} +w _{2} f _{2} +w _{3} f _{3}])